パワーメーター 〈乾電池〉





100％

パワーメーター

0

25

50

75

※ラミネートをかけて、乾電池を切り取って下さい

※乾電池の中の　　　　の部分も、ラミネートをかけた後、切り取って下さい。